**Памятка потребителю: как выбрать безопасную детскую обувь**

Неправильно подобранная, некачественная детская обувь может нанести серьезный вред здоровью детей. Деформация стопы, разрастание костной и хрящевой ткани в области суставов, нарушение осанки, проблемы опорно-двигательного аппарата – все это неполный перечень заболеваний, являющийся последствиям ошибок, допущенных при выборе обуви, предназначенной для ношения детьми. Именно поэтому к выбору детской обуви необходимо отнестись особенно пристально, уделив внимание буквально каждому элементу, из которых она состоит.

Основными элементами обуви являются верх (носочная часть, задник, союзка, берца и голенище), низ (подошва, стелька, каблук) и подкладка.

В закрытой детской обуви всех половозрастных групп и в открытой обуви для детей ясельного возраста не допускается использование подкладок из искусственных и (или) синтетических материалов, а также использование подкладок из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20%. Зимняя обувь для детей ясельного возраста не должна изготавливаться из искусственного меха или байки.

**Стелька**как основной внутренний элемент обуви, непосредственно контактирующий с кожей стопы, должна обладать пластичностью, тепло- и влагозащитными свойствами, гигроскопичностью и достаточной вентиляционной способностью. От этого зависит комфорт и температурно-влажностный режима во внутриобувном пространстве. Лучше всего данные показатели достигаются при использовании кожи или войлока.

**Подошва**– основной элемент низа обуви. Толщина подошвы нормируется в зависимости от использованных материалов, типа обуви и методов крепления. Для детской обуви допускаются ниточные и комбинированные методы крепления, обеспечивающие большую гибкость, легкость, лучшие показатели воздухопроницаемости. При применении пористой резины, полиуретана и других материалов, обеспечивающих водонепроницаемость обуви, возможно использование клеевого и литьевого методов крепления, при условии, что для предотвращения скольжения на ходовой поверхности обуви с подошвой из полиуретана должно быть выполнено рифление.

Теплозащитные свойства обуви зависят от теплопроводности материалов, из которых она изготовлена. Чем ниже теплопроводность материалов – тем выше теплозащитные свойства обуви. Из применяемых в настоящее время материалов пористая резина по теплозащитным свойствам значительно превосходит натуральную кожу и резину монолитной структуры. При этом с увеличением влажности окружающей среды теплопотери натуральной кожи и шерсти (валенок) увеличиваются, а теплозащитные свойства пористой резины не изменяются. Это создает преимущество применения в детской обуви пористых резин для подошв, которые могут обеспечивать не только теплозащитные свойства, но и необходимую толщину, гибкость и противоскользящие свойства.

**Каблук**– ещё один важный элемент обуви, искусственно повышающий свод стопы, защищающий пятку и повышающий износоустойчивость обуви. Отсутствие каблука допускается только в обуви для детей раннего возраста (пинетки). Высота каблука: для дошкольников составляет от 5 до 10 мм, для школьников в возрасте 8-10 лет – не более 20 мм, для мальчиков 13-17 лет – 30 мм, для девочек 13-17 лет – до 40 мм.

*Помните! Повседневное ношение обуви на каблуке выше 40 мм вредно, так как затрудняет ходьбу, смещая центр тяжести вперед. При этом формируется большой поясничный изгиб, меняется положение таза, что может привести к заболеванию опорно-двигательной системы.*

Высота обуви нормируется в зависимости от ее вида и рода.

**Задник**– деталь верха обуви, расположенная в пяточной части для сохранения ее формы. Задник должен быть формоустойчивым и не допускать скольжения стопы. Для детей младше 11 лет обувь без задника к реализации не допускается.

**Носок**– наружная деталь верха обуви, закрывающая тыльную поверхность пальцев стопы. Носок не должен сжимать стопу, нарушать крово- и лимфообращение, препятствуя естественному развитию ноги.

Если речь идет про выбор летней обуви предпочтение стоит отдавать тем экземплярам, в качестве основного материала для изготовления верха которой используется натуральная кожа, текстиль (рогожка, джинса и др.) или их комбинации. Верх утепленной обуви должен быть выполнен из сукна, драпа, полушерстяных и шерстяных материалов, фетра, войлока и т.д. В качестве материала для подкладки рекомендуются натуральная кожа, мех и хлопчатобумажные материалы.

Любая обувь, предназначенная для детей, должна иметь надежное и удобное крепление на ноге, не препятствующее движениям. Для этого используются различные виды крепления: шнуровка, ремни, застежка типа «молния», «липучка» и др. Не допускается наличие открытой пяточной части в обуви, предназначенной для детей в возрасте до 3 лет, а также нефиксированной пяточной части – в обуви для детей в возрасте от 3 до 7 лет (кроме обуви, предназначенной для кратковременной носки).

Продукция для детей и подростков, соответствующая требованиям безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», и прошедшая процедуру оценки (подтверждения) соответствия, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится на каждую единицу продукции для детей и подростков или товарный ярлык единицы продукции. Допускается нанесение единого знака обращения только на упаковку с указанием в прилагаемых к нему эксплуатационных документах о невозможности нанесения знака непосредственно на единицу продукции (или товарный ярлык) ввиду особенностей изделия.

Маркировка обуви должна быть достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. На маркировке в обязательном порядке указывается следующая информация:

* наименование продукции;
* наименование страны-изготовителя;
* наименование изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
* юридический адрес изготовителя или продавца, или уполномоченного изготовителем лица;
* размер изделия;
* состав сырья;
* товарный знак (при наличии);
* единый знак обращения продукции;
* гарантийные обязательства изготовителя (при необходимости);
* дата изготовления;
* номер партии продукции (при необходимости);
* модель и (или) артикул изделия;
* вид материала, верха, подкладки и низа обуви;
* инструкция по уходу за обувью (при необходимости).

Маркировка наносится на само изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, а также на товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш, прилагаемый к продукции.